1. **AMAÇ**

Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan çimlerin biçilmesi işinin tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesidir.

1. **KAPSAM**

Üniversitemizde bünyesinde yapılacak ve yapılan tüm çim biçme ve ilgili makine kullanılması faaliyetlerini kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile işi yapacak personel, hazırlanması ve revize edilmesinden İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı, [İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü](http://isguvenligi.bartin.edu.tr/) sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
   1. **Bakım (Yıllık ve Arıza Durumunda)**
2. Motor yağı değişir.
3. Bujiler kontrol edilir gerekliyse değişimleri yapılır.
4. Hava ve benzin filtreleri kontrol edilir değişim zamanı gelen değiştirilir.
5. Belirtilenlerin dışında tespit edilen mekanik arızalar varsa bunlar giderilir. Değiştirilmesi gereken parçalar değiştirilir.
6. Yüzeysel temizliği,
7. Bağlantı noktalarının kontrolünü yapılması, Açık unutulmuş, gevşek bırakılmış torna ve vidaların sıkıştırılması, değiştirilmesi.
8. Bakımdan sonra havalandırması olan kuru yerlerde saklanmalı, güneş gören yangın riski olan alanlardan uzak tutulmalı.
9. Silindir, susturucu, hava valfi, karbon kaplı bölgelerin havalandırılması, dinlendirilmesi işlevi Hava filtresi ve havalandırma gibi aparatların benzin, gaz yağı vs. sıvılar ile temizlenmesi
   1. **Kullanım**
10. Çim biçme işlemine başlamadan önce, iş kıyafeti, orta refüjlerde yapılan çalışmalar için reflektörlü yelek, güneşli havalar için şapka, iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, kulaklık gibi iş güvenliğini sağlayacak gerekli iş elbisesi ve ekipmanlarını kullanın.
11. Çim biçme işlemine başlamadan önce alanı taş, kâğıt gibi malzemelerden temizleyin.
12. Makinayı kontrol edin, bıçaklar, bıçak cıvataları aşınmış ve vidalar gevşek olmamalı, bozuk korumalarla çalıştırılmamalıdır.
13. Motoru çalıştırmadan önce dış mekânda yakıt ikmali yapın,
14. Cihazda bujinin ucunda bir kauçuk parça vardır, buji telinin ucundaki metal döngünün buji üzerindeki metal uca sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun,
15. Motoru çalıştırmadan önce ana ampule 3-5 kez basın,
16. Cihazın arkasında durarak stop kontrol kolunu tutun üst kola doğru tutun,
17. Motor çalıştıktan sonra yavaşça ip kılavuz cıvatasını geri götürün. Motor ve bıçağı durdurmak için stop kontrol kolunu bırakın.
18. Çalışma esnasında, durdurma kontrol kolunu iki elle sıkıca tutun.
    1. **Temizlik**
19. İş bitiminde makine üzerindeki toprak, yabancı ot vb. fazlalıklar makine üzerinden uzaklaştırılır.
20. Yağ kalıntıları varsa motor soğuduktan sonra silinir.
21. Motor soğuduktan sonra temiz su ile uygun fırça ve bezle temizlenir. Motor sıcak iken asla soğuk su ile motor temizlenmez.
22. İş bitiminde çim toplama haznesi boşaltılır.
    1. **Güvenli Kullanım**
23. Sorumlu personelin gözetimi olmadan makine çalıştırılmamalı ve kullanılmamalıdır.
24. Makineyi kullanan şahıs çalıştırmadan önce ve çalışırken diğer insanlar ve objelerden yeterince uzak olduğundan emin olmalıdır.
25. Çalışırken el veya ayak yaralanmalarına karşı maksimum dikkat gösterilmelidir.
26. Makineden çıkan egzoz gazı zehirli olduğu için, yeterli havalandırma olmayan alanlarda çalıştırmayın.
27. Motor çalışırken yakıt deposunu doldurmayın. Ateşle yaklaşmayın.
28. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarını kuşanmadan makineyi kullanmayın.
29. Çalışacağınız alanda taş, tel, cam parçası, çalı ve metal cisim temizleyin.
30. Güvenlik cihazları iyi durumda değil ise makineyi çalıştırmayın. (Stop/Motor emniyet kolu)
31. Eğer çalışırken bir cisme çarpılırsa makineyi durdurun ve hasarı kontrol edin.
32. Bu şartlarda makine çalıştırmayın;
    1. Makine bıçakları keskin değil ise
    2. Stop/Motor emniyet kolu çalışmıyor ise
33. Çalışırken dengenize kaybederseniz stop kolunu bırakarak stop etmesini sağlayınız.
34. Makine çalışırken asla kendi başına bırakmayın.
35. Makine için uygun olmayan aşırı dik ve eğimli yerlerde çalışmayın.
36. Yangın tehlikesinden kaçınmak için depoyu fazla doldurmayın.
37. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
    1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

* Makine Bakım Onarım Kontrol ve Takip Formu
  1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**
* Benzinli Çim Biçme Makinesi Kullanma Kılavuz
* Ot Tırpanı Kullanma Kılavuz