1. **AMAÇ**

Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulu tasarım bölümü dijital baskı atölyesinde Partner Plotter folyo kesme makinasının ne şekilde kullanılması gerektiği ve bakım faaliyetlerini belirmektir.

1. **KAPSAM**

Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulu tasarım bölümü öğretim görevlilerini kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Partner Plotter folyo kesme makinasının kullanacak ilgili akademik personel, kontrolünden bağlı bulunduğu akademik ve/veya idari birim, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan uygulama sorumlusu akademik personel ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
	1. **Bakım (Yıllık ve Arıza Durumunda)**
2. Plotter yerinden oynatılmaması gerekmektedir.
3. Elektrik bağlantıları aralıklarla kontrol edilmelidir.
4. Kesim ve işaretleyici mandal sistemleri aralıklarla kontrol edilir.
5. Kesim öncesi ve sonrasında bıçak sistemi kontrol edilir.
6. Arıza durumunda plotter teknik servisi aranarak çözülür.
7. Yılda en az bir kere teknik servis çağırılarak plotterin kontrolleri yapılır.
	1. **Kullanım**
8. Plotterın sağlam ve düz bir zeminde durduğundan emin olun.
9. Folyo kesim makinesi kesim esnasında hareket etmemesi adına ayaklarının düz durduğundan edilmelidir.
10. Kesim öncesi mutlaka makinaya folyo bağlı olduğundan emin olun.
11. Kesim öncesi folyo bıçakları kontrol edilerek folyo kesimi için uygun olduğundan emin olun.
12. Plotterın fişini elektrik prizine takın veya sigortayı kaldırın.
13. Yazıcının ana güç düğmesine açarak aktif hale getirin.
14. Plottera yüklemiş olduğunuz folyoyu tanıması için doğru ayarları yapın.
15. Plotterda kesmeyi planladığınız dosyayı network ağı ile plottera yükleyin.
16. Yazıcı çalışırken hareketli mekanizmasına hiçbir şekilde dokunmayın ve müdahale etmeyin.
17. Kesim bittikten sonra yazıcıyı ana güç düğmesinden kapatın.
18. Plotter herhangi bir sebepten dolayı yerinden oynadıysa plottere yerine yerleştirerek hareket etmemesini sağlayın.
	* 1. **Güvenli Kullanım**
19. Sorumlu personelin gözetimi olmadan plotter çalıştırılmamalı ve kullanılmamalıdır.
20. Plotter kullanan personel çalıştırmadan önce ve çalışırken diğer insanların güvenliğini alarak çalıştırmalıdır.
21. Çalışırken plotteren hareketli baskı ünitelerinden uzak durulmalıdır.
22. Potter’ı elektrik voltaj dalgalanmalarında çalıştırmayın.
23. Plotter çalışırken asla bir odada bulunmayın.
24. Düzeli olarak elektrik tesisatını ve bağlantılarını kontrol edin.
	1. **Temizlik**
25. İş bitiminde yazıcının haznesinde bulunan kesilmiş folyoları alın. Plotterda bırakmayın.
26. Baskı sonrası kesim bıçağını kontrol edin.
27. Plotter kuru veya nemli bir bezle kimyasal temizlik maddesi kullanmadan silin.
28. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
	1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**
* Makine Bakım Onarım Kontrol ve Takip Formu
	1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**
* Makine Kullanım Kılavuzu