1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin uygulama laboratuvarında bulunan Vakum Regülatörü Aletinin doğru ve güvenli bir biçimde kullanılmasını tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Üniversitemizin uygulama laboratuvarında bulunan Vakum Regülatörü Aleti ile yapılacak olan ölçümleri kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, uygulama laboratuvarını kullanan program koordinatörleri, hazırlanması ve revize edilmesinden Yaşlı Bakım ve Evde Hasta Bakım Program Koordinatörlüğü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Regülatör üzerinde bulunan ayar kapağı aracılığı ile vakum seviyesi ayarlanmalıdır.
3. Vakum seviyesini değiştirilmeden ON/OFF kilit sistemi ile vakum regülatörü kapatılmalıdır.
4. Üzerinde vakum kavanozundan gelen hortuma uygun hortum çıkış ucu bulunur. Hortumlar oraya takılmalıdır.
5. Vakum regülatörü ergonomiktir; vakum prizine tek elle takılıp sökülebilir özellikte dizayn edilmiştir.
6. Vakum regülatörü aleti kullanımı esnasında iş sağlık ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.
7. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.