1. **AMAÇ**

Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan çimlerin biçilmesi işinin tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesidir.

1. **KAPSAM**

Üniversitemizde bünyesinde yapılacak ve yapılan tüm çim ve ilgili çim traktörü kullanılması faaliyetlerini kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, [İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü](http://isguvenligi.bartin.edu.tr/) ile işi yapacak personel, hazırlanması ve revize edilmesinden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, [İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü](http://isguvenligi.bartin.edu.tr/) sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
   1. **Genel**
2. Çim traktörü ile çalışırken uzun pantolon ve kapalı ayakkabı giyin, traktörü çıplak ayak veya sandaletle kullanmayın.
3. Çim biçme yapacağınız alanı inceleyerek makinenin çarpabileceği veya fırlatabileceği sert cisimleri uzaklaştırın, yerde elektrik kablosu, su borusu vs. olmamasına dikkat edin.
4. Benzin çok yanıcı ve patlayıcıdır. Yakıt doldururken yanabilir veya ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.
5. Yakıtı bu iş için üretilmiş özel bidonlarda saklayın.
6. Yakıt doldururken motoru durdurun, ısı yayan, yanıcı ve kıvılcım çıkarıcı maddeleri ortamdan uzak tutun.
7. Yakıt doldurma işini açık havada yapın.
8. Dökülen yakıtı derhal temizleyin.
9. Bozuk egzoz susturucularını değiştirin.
10. Çalışmaya başlamadan önce bıçakları kontrol ederek aşınmış veya hasar görmüş bıçakları değiştirin.
11. Balanssızlık olmaması için bıçak ve cıvataları takım olarak değiştirin.
12. Çok bıçaklı makinelerde bıçaklardan biri döndüğünde diğer bıçaklar da dönmeye başladığından dikkatli olun.
13. Makineyi kapalı bir yerde çalıştırmayın, egzoz gazları karbon monoksit salımı nedeniyle havayı tehlikeli şekilde zehirleyebilir.
14. Gün ışığında veya iyi aydınlatılmış bir yerde çim biçme yapın.
15. Motoru çalıştırmadan önce bıçak kavramalarını ayırın ve vitesi boşa alın. %17’den daha dik eğimlerde çalışmayın. Eğimli yerlerde devrilmemek için çok dikkatli olun: yokuş yukarı veya aşağı giderken ani kalkış ve duruşlar yapmayın
16. Debriyajı yavaşça kavratın, yokuş aşağı giderken vitesi boşa almayın. Yokuşlarda ve dönüşlerde hızınızı azaltın. Yokuş yukarı çapraz giderek biçme yapmayın. Arazideki çukur ve tümseklere dikkat edin.
17. Çimlerin bulunmadığı yerden geçerken kesme bıçaklarını durdurun.
18. Traktörü muhafazaları ve koruma kalkanları arızalı veya yerlerinden çıkarılmış olarak kullanmayın.
19. Tüm cıvata ve somunların eksiksiz ve sıkılı olduklarını kontrol edin.
20. Traktörü açık alev veya kıvılcımların bulunduğu bir yerde bırakmayın.
21. Traktörü kapalı bir yere taşmadan önce soğumasını bekleyin.
22. Yangın tehlikesine karşı motor, egzoz susturucusu, akü ve yakıtın bulunduğu yerlerde kuru ot, yaprak, yağ vs. bulunmamasına dikkat edin.
23. Çim sepetinin aşınmış veya hasar görmüş olup olmadığını sık sık kontrol edin.
24. Aşınmış veya hasar görmüş parçaları emniyetiniz için hemen değiştirin.
25. Yakıt deposunun boşaltılması gerekiyorsa bu işi açık alanda yapın.
26. Çok bıçaklı makinelerde bıçaklardan biri döndüğünde diğer bıçaklar da dönmeye başladığından dikkatli olun.
27. Traktör depolanırken veya bırakıldığında bıçak muhafazasını alçaltın.
28. Ellerinizi ve ayaklarınızı bıçak muhafazasına yaklaştırmayın. Boşaltma ağızından uzak durun.
29. Yangın tehlikesine karşı makineyi çimenlerin içinde çalışır durumda bırakmayın.
    1. **Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar**

Çim traktörü kullanımı esnasından iş sağlık ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.

1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**
* Çim Traktörü Kullanma Kılavuzu