1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Üniversitemiz yerleşkelerinde elektrik bakım birimi tarafından kullanılacak merdiven ve iskelenin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Üniversitemiz yerleşkelerinde elektrik bakım birimi tarafından kullanılacak merdiven ve iskelenin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanılması faaliyetlerini kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, [İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü](http://isguvenligi.bartin.edu.tr/) ile işi yapacak personel, hazırlanması ve revize edilmesinden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile [İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü](http://isguvenligi.bartin.edu.tr/) sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
   1. **Elektrik Bakım Birimi Merdiven Kullanma Talimatı**
2. Çalışmaya başlamadan önce çalışılacak bölge incelenir ve merdiven veya iskele kullanımına karar verilir. Merdiven kullanılması gereken durumlarda aşağıda belirtilen hususlara; iskele kullanılması gereken durumlarda 2. Maddedeki “Elektrik Bakım Birimi İskele Kullanma Talimatı”nda belirtilen hususlara uyulur.
3. Merdivenin mekanik aksamının sağlam olup olmadığı kontrol edilir.
4. Merdivende sorun tespit edilmesi durumunda ilk amir bu konuda bilgilendirilmeli ve merdiven onarılmasına veya yenisi alınana kadar kesinlikle kullanılmamalıdır.
5. Çalışmalar sırasında hiçbir elektrik bakım personeli kendini ve çevresindekileri tehlikeye düşürecek hal ve davranışlarda bulunmamalıdır.
6. Çalışacak tüm elektrik bakım personeli personel kesinlikle baret, emniyet kemerini giymeli ve halatını yanına almalıdır. İş bitimine kadar iş güvenlik malzemelerini kesinlikle kullanılmalıdır.
7. Merdiven, çalışma yerine en az iki kişi tarafından taşınarak götürülmelidir.
8. Merdiven kaymasını önleyecek şekilde, ıslak-kaygan olmayan, esnemeyen, düzgün zemin üzerine ve destekli konulmalıdır. Kesinlikle herhangi bir nesnenin üzerine (bidon, varil, kâğıt karton yığını vb.) konularak çalışılmamalıdır.
9. Merdivene bir başka personel tarafından tutulmadan kesinlikle çıkılmamalıdır.
10. Merdiveni tutan personel merdivene çıkan personel inene kadar kesinlikle merdiveni tutmalıdır.
11. Merdivene çıkan personel merdiveni en üst noktasını sağlam bir noktaya halat ile merdiveni bağlar.
12. Merdivene çıkan personel emniyet kemerini sağlam bir noktaya bağlamalıdır. Emniyet kemerin halatı yetişmiyorsa emniyet kemerini merdivene bağlamalıdır.
13. Merdivene çıkan personel merdiven hizasından başka bir noktaya sarkarak kesinlikle çalışmamalıdır.
14. İş bitiminde yukarıda belirtilen merdiven taşıma kurallarına uygun olarak yerine düzgünce konulur.
15. Tüm elektrik bakım personeli çalışmalar sırasında kendi ve çalışma ortamının güvenliğini sağlamak zorundadır. Çalışılan bölge çevresine halat gerilerek çalışma bölgesinden başka birim personelin geçmesine izin verilmemelidir.
    1. **Elektrik Bakım Birimi İskele Kullanma Talimatı**
16. Çalışmaya başlamadan önce çalışılacak bölge incelenir ve merdiven veya iskele kullanımına karar verilir. İskele kullanılması gereken durumlarda aşağıda belirtilen hususlara; merdiven kullanılması gereken durumlarda “Elektrik Bakım Birimi Merdiven Kullanma Talimatı”nda belirtilen hususlara uyulur.
17. İskele mekanik aksamının sağlam olup olmadığı kontrol edilir.
18. İskelede sorun tespit edilmesi durumunda ilk amir bu konuda bilgilendirilmeli ve iskele onarılmasına veya yenisi alınana kadar kesinlikle kullanılmamalıdır.
19. Kenar koruması olmayan ve tekerlek mekanizması kilitlemeli olmayan hiçbir iskele kullanılmamalıdır.
20. Çalışmalar sırasında hiçbir elektrik bakım personeli kendini ve çevresindekileri tehlikeye düşürecek hal ve davranışlarda bulunmamalıdır.
21. Çalışacak tüm elektrik bakım personeli kesinlikle baret, emniyet kemerini giymeli ve halatını yanına almalıdır. İş bitimine kadar iş güvenlik malzemelerini kesinlikle kullanmalıdır.
22. İskeleyle çalışılacak yüzeyin düz, kaymayan ve esnemeyen zemin üzerine olmalıdır.
23. İskelenin tekerlekleri kilitlenmeden kesinlikle iskeleye çıkılmamalıdır.
24. İskeleye çıkan personel emniyet kemerini sağlam bir noktaya bağlar. Emniyet kemerinin halatının boyu yetişmiyorsa emniyet kemerinin halatını iskelenin kenar korumalarına bağlar.
25. İskele hizası dışında bir bölgeye uzanarak, eğrilerek kesinlikle çalışılmamalıdır.
26. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
    1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.