1. **AMAÇ**

Bu talimat; Bartın Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan yer temizleme makinasının tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Bartın Üniversitesi bünyesinde bulunana bulunan yer temizleme makinalarını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından tüm sürekli işçileri (temizlik personeli), kontrolünden bina sorumluları, dokümanın hazırlanması, revize edilmesi ve sürekliliğin sağlanmasından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bina Sorumluları ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

1. **UYGULAMALAR**

Bu sorumlulukların yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm gereçler Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

* 1. **Kullanım Alanları**
1. Yer temizleme makinası, mermer ve türevi zeminleri su ve deterjan yardımıyla fırçalama ile temizleme yöntemini kullanır.
2. Makine ile birlikte verilmiş olan olan fırçayı alınız. Bir kişi yardımıyla tutma kolundan aşağıya doğru bastırarak makineyi kaldırınız.
3. Fırçayı motorun önündeki yatağa oturtarak sola doğru çevirerek takınız ve makineyi yine düz konuma getiriniz.
4. Mavi renk ile belirtilen temiz su kapağınız açınız.
5. Ardından yeteri kadar su ve köpürmeyen deterjan ilave ediniz.
6. Makineyi çalıştırmadan önce şarjının tam olduğundan emin olunuz.
7. Makinenin arka yüzeyinde sağ tarafta bulunan pedalın üzerine basarak sağa doğru ittiriniz.
8. Pedal yukarı doğru hareket etmesiyle birlikte fırça zemine temas haline geçecektir.
9. Temizlenecek zeminin çeşidi ve kirlilik derecesine göre makinenin arkasında bulunan su vanasını açınız.
10. Makinenin panosunda bulunan fırça motoru butonuna basarak fırçanın dönmesini sağlamış olacaksınız.
11. Artık temizleme işlemine başlayabilirsiniz.
12. Hem yıkama hem de vakumlama yapmak istiyor iseniz makinenin arka kısmında bulunan aparat kaldırma kolunu aşağıya çekerek vakumlama aparatının zemine yaklaşmasını sağlayınız.
13. Ardından panoda bulunan vakumlama motorunu açarak aynı anda yıkama, fırçalama vakumlama ve kurutma işlemlerini gerçekleştirmiş olursunuz.
14. Temizleme işlemi bittiğinde su vanasını ve fırça motorunu kapatarak zeminde kalan sıvıyı emdiriniz.
15. Böylelikle olası kazaları engellemiş olursunuz. Ardından vakum motorunu kapatarak zemin temizlik makinasını kapatabilirsiniz.
16. Fırça ve vakum aparatı kaldırma kolunu eski konumlarına getirerek zeminden uzaklaştırmanız taşıma açısından rahatlamasına neden olacaktır.
17. En son işlem olarak makineyi hasar ve zarar görmeyecek bir yere park ediniz.
18. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
	1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**
* Makine Kullanım Kılavuzu