1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan Dikey Tip Derin Dondurucu 2020 NY cihazının doğru ve güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanılması tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan Dikey Tip Derin Dondurucu 2020 NY cihazını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından fizyoterapi programında görev yapan öğretim elamanları, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan fizyoterapi programı laboratuvar sorumlusu öğretim elamanı ve sağlık hizmetler Meslek Yüksekokulu sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Buzdolabının fişini duvar prizine takınız. Soğutucu kapısı açıldığı zaman soğutucu iç aydınlatma lambası yanacaktır.
3. Kompresör çalışmaya başladığı an bir ses duyacaksınız. Soğutma sistemi içerisindeki sıkışmış sıvı ve gazlar, kompresör çalışmıyor olsa da ses (gürültü) çıkarabilirler ve gayet normaldir.
4. Buzdolabının ön kenarları sıcak olabilir. Bu normaldir. Bu alanlar, yoğuşmayı önlemek için sıcak olacak şekilde tasarlanmıştır.
5. Ürününüzü uygun kapasitedeki bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayınız.
6. Uzun süreli kullanmama durumunda prizden çekiniz.
7. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
	1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**
* Dikey Tip Derin Dondurucu 2020 NY Kullanım Kılavuzu