1. **AMAÇ**

Üniversitemizin uygulama laboratuvarında bulunan Tansiyon Aletinin doğru ve güvenli bir biçimde kullanılması.

1. **KAPSAM**

Üniversitemizin uygulama laboratuvarında bulunan Tansiyon Aleti ile yapılacak olan ölçümleri kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Uygulama Laboratuvarını kullanan program koordinatörleri, hazırlanması ve revize edilmesinden Yaşlı Bakım Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Düşürmeyin, iyi muhafaza edin.
3. Basınç 300mmHg üstünde şişirmeyin.
4. Kılıfı direk güneş ışığından uzak tutun!
5. Kılıfa asla sert, kesin veya metal bir cisimle dokunmayın yâda kullanmayın.
6. Kılıfı muhafaza etmeden önce tamamen sönmüş olmasına dikkat edin.
7. Hiçbir koşul altında manometreyi sökmeyin.
8. Tüm parçaları temiz tutun ve saklama çantasında muhafaza edin.
9. -2℃ ile 70℃ dereceler arasında ve 85% (üzeri olmamak şartı ile) nemli ortamlarda muhafaza edin
10. Manometerin borularını ve diğer parçaları sterilize etmeye gerek yoktur. Cihaz herhangi bir hastanın vücuduna temas etmeden paketleniyor.
11. Temizlik için kılıftan keseyi çıkartın ve nemli bez ile keseyi ve boruları silin. Kılıf sabunlu su ile yıkanabilir ama kılıfı kesinlikle normal hava yolu ile kurutun.
12. Tansiyon Aleti kullanımı esnasından iş sağlık ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.
13. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
    1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.