1. **AMAÇ**

Bu talimat; Üniversitemiz kampüs, yerleşkelerinde oluşabilecek insan sağlığını, çalışma şartlarını ve varlıklarını olumsuz etkileyebilecek boyuttaki tehlikeleri en aza indirmek için alınacak tedbirler kapsamında Üniversitemiz ağdacı kampüsünde bulunan arıtma tesislerinin temizliği için hazırlanmıştır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Üniversitemiz Ağdacı Kampüsünde bulunan arıtama tesisinin temizlik faaliyetini kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından tüm sürekli işçileri (temizlik personeli), kontrolünden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, dokümanın hazırlanması, revize edilmesi ve sürekliliğin sağlanmasından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

1. **UYGULAMALAR**

Temizlik faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli malzeme ve teçhizatın temini Üniversitemiz ilgili birimlerince karşılanmaktadır.

* 1. **Kullanılacak Malzemeler**
* Kürek
* Çalı süpürge
* Otbiçme Makinesi
* Daire Testere
* El Arabası
* Çöp Torbası
* Koruyucu Gözlük
* Tırmık
  1. **Faaliyetin Gerçekleştirilmesi**

1. Arıtmanın temizliğinden önce malzeme ve ekipmanlar kontrol edilir eksiklikler tamamlanır.
2. Temizlik sırasında önlük, eldiven, maske ve gerektiğinde koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
3. Temizlik, ot biçme, Sıyıraç, rögar ve havuzların çevresinin kireç serpilecek bu işlemler “[**FRM-0524 Artıma Tesisi Temizlik Planı ve Kontrol Formu**](https://cdn.bartin.edu.tr/kalite/fbab3ff33d1ddf27c49748c1e78ec574/frm0524-artima-tesisi-temizlik-plani-ve-kontrol-formu.xlsx)”nda belirtilen sıklıklarda ve aşağıda belirtilen uygulama adımlarına göre yapılır.
4. Rögar içindeki ızgarada bulunan ve ızgaradan geçmeyen çöpler kürekle alınacak,
5. Sıyıracın önünde biriken çöpler kürekle alınacak,
6. Sıyıracın içi ve duvarları süpürge ile temizlenecektir.
7. Sıyıraç ve havuzların çevresinde biriken çöpler kürekle ve süpürge ile alınarak,
8. Sıyıraç, rögar ve havuzların çevresine 15 günde bir kürekle kireç serpilecektir.
9. Arıtmanın etrafındaki otlar ve dikenler Nisan, Haziran, Ağustos ve Ekim aylarında ot biçme makinesine daire testere takılarak biçilecektir.
10. Toplanan çöpler çöp poşetine konulacak ve torbanın ağzı bağlanacaktır.
11. Temizlik esnasında biriken çöp torbaları ve otlar arabası veya lüzumu halinde traktörle çöp toplama merkezine bırakılacaktır.
12. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
    1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

* [FRM-0524 Artıma Tesisi Temizlik Planı ve Kontrol Formu](https://cdn.bartin.edu.tr/kalite/fbab3ff33d1ddf27c49748c1e78ec574/frm0524-artima-tesisi-temizlik-plani-ve-kontrol-formu.xlsx)
  1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.